2019年01月

地表水水质月报

河北省衡水环境监测中心

二○一九年一月十七日

**监 测 报 告**

**一、地表水河流断面**

**1、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 衡水市地表水河流 | 采样时间 | 2019.1.4-2019.1.8 |
| 样品类型 | 地表水 | 分析时间 | 2019.1.4-2019.1.13 |
| 分析单位 | 河北省衡水环境监测中心 |

**2、监测项目分析方法及检出限**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 分析方法及国标代号 | 检出限 |
| 1 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991 | --℃ |
| 2 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | --(无量纲) |
| 3 | 电导率 | 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》3.1.9.1 | --µS/cm |
| 4 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | --mg/L |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
| 6 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 7 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 8 | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 9 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 10 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 11 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 12 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | 0.04µg/L |
| 13 | 铅 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》3.4.16.5 | 0.002mg/L |
| 14 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 15 | 铜 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》3.4.10.5 | 0.001mg/L |
| 16 | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 17 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 18 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | 0.4µg/L |
| 19 | 砷 | 《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987 | 0.007mg/L |
| 20 | 镉 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》3.4.7.4 | 0.0001mg/L |
| 21 | 铬(六价) | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 22 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009(方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) | 0.004mg/L |
| 23 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T7494-1987 | 0.05mg/L |
| 24 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L |
| 25 | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)》HJ/T 347-2007中第一篇 多管发酵法 | 3个/L |

**3、分析结果（见附表）**

**4、监测结论**

2019年1月监测五个断面（北小庄、衡水闸、小范桥、连村闸、码头李）。

连村闸断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下：无。本月水质类别为Ⅲ类。

北小庄断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下：氨氮（3.26）、挥发酚（2.42）、化学需氧量（0.35）、总磷（0.25）、高锰酸盐指数（0.13）、生化需氧量（0.10）。本月水质类别为劣Ⅴ类。

干马桥断面因冰冻未监测。

衡水闸断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下：溶解氧、氨氮（8.58）、总磷（5.95）、生化需氧量（1.58）、化学需氧量（1.15）、石油类（9.40）、挥发酚（1.80）、高锰酸盐指数（1.30）。本月水质类别为劣Ⅴ类。

小范桥断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下：生化需氧量（1.25）、化学需氧量（0.20）、高锰酸盐指数（0.03）。本月水质类别为Ⅴ类。

码头李断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下：氨氮（1.24）、挥发酚（0.98）、总磷（0.35）、石油类（0.20）、化学需氧量（0.20）、高锰酸盐指数（0.13）、氟化物（0.10）。本月水质类别为劣Ⅴ类。（码头李改名为衡水市南故城村村南滏阳河桥）

田村闸断面因冰冻未监测。

 2019年01月17日

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 | 采样日期 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) |
| 北小庄 | 1月8日 | 1.4 | -1 | 7.26 | 194.9 | 12.82 | 6.8 | 4.4 | 4.26 | 0.01L | 0.0171 | 0.00004L | 0.001L | 27 |
| 干马桥 | 冰冻 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 衡水闸 | 1月4日 | 9.0 | -1 | 7.37 | 300.0 | 0.90 | 13.8 | 10.3 | 9.58 | 0.52 | 0.0140 | 0.00004L | 0.001L | 43 |
| 小范桥 | 1月8日 | 3.8 | -1 | 7.66 | 84.7 | 10.90 | 6.2 | 9.0 | 0.68 | 0.03 | 0.0010 | 0.00004L | 0.001L | 24 |
| 码头李 | 1月8日 | 1.3 | -1 | 8.41 | 414.0 | 14.43 | 6.8 | 3.3 | 2.24 | 0.06 | 0.0099 | 0.00004L | 0.001L | 24 |
| 田村闸 | 冰冻 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 连村闸 | 1月4日 | 0.0 | -1 | 8.49 | 73.2 | 14.18 | 2.4 | 2.0L | 1.00 | 0.01L | 0.0010 | 0.00004L | 0.001L | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 北小庄 | 21.9 | 0.25 | 0.001L | 0.05L | 0.593 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 240 |
| 干马桥 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 衡水闸 | 19.2 | 1.39 | 0.001L | 0.05L | 0.854 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 16000 |
| 小范桥 | 2.32 | 0.18 | 0.001L | 0.05L | 0.452 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 700 |
| 码头李 | 5.36 | 0.27 | 0.001L | 0.05L | 1.10 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 720 |
| 田村闸 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 连村闸 | 2.78 | 0.19 | 0.001L | 0.05L | 0.437 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 360 |